Технический паспорт Сервер Dynamic Server Уникальный идентификационный номер: ЦБ-40/1

Сервер Dynamic Server (товарный знак отсутствует, наименование страны происхождения товара Россия, производитель ООО «Оргтехника-98») в составе
**Технические характеристики**:
Процессор:

Количество физических ядер - 6;

Количество логических ядер - 12;

Номинальная тактовая частота каждого из ядер - 2,4 ГГц;

Максимальная тактовая частота - 3.2 ГГц;

Объем Кэш-памяти процессора - 15 МБ;

Техпроцесс - 22 нм;

Частота шины процессора - 8•109 транзакций в секунду;

Имеется поддержка 64 разрядных приложений;

Кол-во линий PCI-Express - 40 линий;

Тип поддерживаемой оперативной памяти: Registered DDR4, DDR4 ECC;

Количество поддерживаемых каналов оперативной памяти - 4;

Пропускная способность встроенного контроллера памяти - 59ГБ/с;

Максимальный объем памяти, поддерживаемый встроенным контроллером памяти - 768 ГБ;

Система охлаждения процессора в комплекте.

Материнская плата:

Количество устанавливаемых процессоров - 1;

Слотов памяти - 8;

Максимальный объем памяти, поддерживаемый материнской платой – 1024 ГБ;

Тип памяти DDR4 ECC;

Количество портов USB - 12;

Количество разъемов PCI Express x16 - 2;

Количество разъемов PCI Express x8 - 5;

Наличие порта COM выведенного на заднюю панель материнской платы;

Количество портов USB с поддержкой спецификации 2.0 - 8;

Количество портов USB с поддержкой спецификации 3.0 - 4;

Количество разъемов SATA 6Gb/s - 10;

Поддержка RAID: 0, 1, 5, 10;

Количество портов RJ-45 - 3 в том числе:

2 сетевых порта со скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с, 1 выделенный порт управления RJ-45 с поддержкой IPMI версии 2.0;

Поддержка протоколов управления и мониторинга IPMI 2.0, KVM-over-LAN.

Накопители на жестких магнитных дисках (жесткие диски):

Количество накопителей - 2;

Объем памяти каждого накопителя - 300 ГБ, интерфейс подключения SAS;

Объем буфера передачи данных - 64 МБ;

Скорость вращения шпинделя - 10000 оборотов в минуту;

Наличие возможности работы в режиме 24 часа 7 дней в неделю;

Время наработки на отказ - 2 000 000 ч.

Оперативная память:

Объем оперативной памяти - 16 ГБ, тип памяти DDR4;

Наличие поддержки ECC; Буферизованная (Registered);

Количество установленных модулей оперативной памяти - 2;

Объем памяти каждого модуля памяти - 8 ГБ, частота работы памяти - 2133 МГц.

Контроллер дисковой системы:

Тип: Serial ATA/SAS 6 Гб/сек RAID контроллер;

Поддерживаемые уровни RAID 0, 1, 10, 5, 6;

Кэш память 1024 МБ DDR3;

Внутренние порты - 2 порта с поддержкой подключения 8 SATA/SAS дисков;

Возможность создания массивов из SAS и SATA дисков.

Возможность подключения батареи аварийного питания.

Корпус, тип корпуса Tower;

Внешних отсеков 3,5 дюйма - 6 для SAS/SATA HDD с возможностью горячей замены;

Охлаждение корпуса - 3 вентилятора

Блоки питания:

Система питания с резервированием;

Количество блоков питания в системе питания сервера - 2;

Мощность каждого блока питания 750 Вт;

**Производитель:** ООО «Оргтехника-98», г. Ростов-на-Дону, ул. Безбалка, д. 294, тел. (863) 291-00-34
**Дата проведения тестирования:** 12.05.2017
**Дата продажи:** 19.05.2017г.\*
**Условия гарантийного, послегарантийного обслуживания:** Гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара Заказчику. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Товара. В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. В случае обнаружения недостатков Товара в течение гарантийного срока, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения таких недостатков. При этом Заказчик обязан известить Поставщика в письменной форме о нарушении последним условий настоящего контракта о качестве Товара в 14 (четырнадцати) дневный срок с момента обнаружения недостатков. Поставщик обязан устранить обнаруженные Заказчиком недостатки Товара в срок 5 (пять) дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования в письменной форме.

**Уникальный идентификационный номер: ЦБ-40/1**

[Комплект программного обеспечения и драйверы устройств](https://d-s-group.ru/servisnoe-obsluzhivanie/dlya-uszn-tselinskogo-rayona.php)

[Инструкция по эксплуатации серия Dynamic](https://d-s-group.ru/servisnoe-obsluzhivanie/dlya-uszn-tselinskogo-rayona.php)

[Проделанные ремонтные работы](https://d-s-group.ru/servisnoe-obsluzhivanie/dlya-uszn-tselinskogo-rayona.php)

При возникновении технических неисправностей подайте [заявку](https://d-s-group.ru/servisnoe-obsluzhivanie/)

\* - Дата продажи может варьироваться в зависимости от даты приемки оборудования заказчиком, но не более чем на 7 рабочих дней